# 複数トランスデューサーの構成

QST および IxB ツールでのみ有効です。

ツールの種類とトランスデューサーの数に応じて、締め付け時にトルクトランスデューサーと角度トランスデューサーをどのように使用するかを設定できます。トランスデューサーは、制御用または監視用に構成できます。

複数のトランスデューサー
パラメーター | 説明
--- | ---
制御トルク トランスデューサー | 締め付けに使用するようにトルクトランスデューサーを設定します。 使用可能な設定: 自動：QST ツールでは、デフォルトで トルク が使用されます。IxB ツールでは、デフォルトで トルク 2 が使用されます。IxB ツールタイプで トルク 2 が使用できない場合は、 トルク が使用されます。 トルク トルク 2
制御角度トランスデューサー | 締め付けに使用される角度トランスデューサーを設定します。 使用可能な設定: 自動：QST ツールでは、デフォルトで モーター角度 が使用されます。 モーター角度 角度 角度 2

詳細を選択すると、詳細設定を含むサブメニューが開きます。

トルクの監視と報告
パラメーター | 説明
--- | ---
監視トルク値を報告する | 設定すると、制御トランスデューサーと監視トランスデューサーの両方から最終トルク値が報告され、両方のステータス (OK/高/低) の評価も含まれます。
冗長エラー報告トルク | 制御トランスデューサーで測定された最終トルクが監視トランスデューサーで測定された値と異なる場合、冗長エラーが報告されます。
冗長エラー発生時にツールをロックする | 冗長エラーが検出された場合は、ツールをロックしてください。

トルク トランスデューサーのその他の設定
パラメーター | 説明
--- | ---
デュアルトルクが必要 | 設定されている場合、接続されたツールが締め付けを実行できるようにするには、デュアルトルクトランスデューサー (無効になっていない) が必要です。
トレース内のトルク監視 | 設定されている場合、監視トルクトランスデューサーからの値がトレースに含まれます。

デュアルトルク制限
パラメーター | 説明
--- | ---
ダブルトルク制限の有効化 | 設定すると、ダブルトルクトランスデューサーの制限が有効になります。
最大トルク差 | 二重トルク差制限の限界

角度の監視と報告
パラメーター | 説明
--- | ---
監視角度値を報告する | 設定すると、制御トランスデューサーと監視トランスデューサーの両方から最終角度値が報告され、両方のステータス (OK/高/低) の評価も含まれます。
冗長エラー報告角度 | 制御トランスデューサーで測定された最終角度が監視トランスデューサーで測定された値と異なる場合、冗長エラーが報告されます。
冗長エラー発生時にツールをロックする | 冗長エラーが検出された場合は、ツールをロックしてください。

角度トランスデューサーのその他の設定
パラメーター | 説明
--- | ---
デュアル角度が必要 | 設定されている場合、接続されたツールが締め付けを実行できるようにするには、デュアル角度トランスデューサー (無効になっていない) が必要です。
トレース内の監視角度 | 設定されている場合、監視角度トランスデューサーからの値がトレースに含まれます。

デュアル角度制限
パラメーター | 説明
--- | ---
ダブル角度制限の有効化 | 設定すると、ダブル角度トランスデューサーの制限が有効になります。
最大角度差 | ダブル角度差制限の限界。