# 步骤限制

拧紧步骤、监视器和限制的可用性取决于控制器上安装的许可证。

为确保在发生非预期事件时停止拧紧，可为多步骤拧紧程序添加步骤限制。例如，这些限制可测试确保未达到最大扭矩，或多步骤拧紧的部分不会花太长运行时间。每个步骤有其自己的一组强制步骤限制和可选步骤限制。当将新步骤拖至多步骤程序时，将包含强制限制。所有步骤最多可各有 4 个限制。

对于 Power Focus 6000 和 Power Focus 8 中的同步拧紧，可以在拧紧程序中使用同步点。当满足任意限制条件时，工具将立即停止运行，程序跳至下一个同步点（仅在 Power Focus 6000、Power Focus 8 和 Flex 中使用同步拧紧时有效）或程序的结束处。在没有同步拧紧的控制器中，该工具立即停止，程序跳至程序的结束处。

仅适用于 Flex：

对于每个限制，选择可修复 =是以允许在拧紧停止时重试。

下列限制被自动添加到多步骤拧紧程序中添加的每个步骤。

默认步骤限制
步骤限制 | 适用的步骤
--- | ---
最大时间 | 除外部结果和 MWR 外的所有内容
最大扭矩 | 拧紧至角度 拧紧以达到目标扭矩+角度 涡轮拧松 等待 套筒释放 运行至数字输入为止 拧紧至触发器释放 TensorPulse 脉冲
最大角度 | 拧紧至扭矩 TurboTight 涡轮拧松 拧紧至 DynaTork 等待 运行至数字输入为止 拧松以达到目标扭矩 切割螺纹以达到目标扭矩 旋入 根据屈服度拧紧 脉冲式旋入至贴合状态 TensorPulse

每个系统类型的可用工具
Power Focus 6000 / Power Focus 8 | Power Focus 6000 同步拧紧/Power Focus 8 同步拧紧 | Flex | IxB
--- | --- | --- | ---
ST | ST | QST | IxB
STR | STR |  |
SL | QST |  |
QST |  |  |
STB |  |  |
IxB |  |  |
Power Focus Connect |  |  |
XB |  |  |

步骤限制
工具
搜索