# ToolsNet 연결 구성하기

조임 결과 수집을 위해 컨트롤러를 ToolsNet 에 연결하려면, 컨트롤러에서 ToolsNet 프로토콜 설정을 구성하고 활성화해야 합니다.

1. 홈 보기에서, 설정 탭을 선택하세요. 그런 다음, 서버 연결을 선택하세요.

2. ToolsNet 창에서, 다음 매개변수를 선택하세요:

   필드 | 설명
   --- | ---
   켜짐/꺼짐 | ToolsNet 서버와의 통신 활성화/비활성화
   서버 포트 | ToolsNet 서버 포트
   서버 호스트 | ToolsNet 서버 IP 주소
   암호화 | ToolsTalk 통신을 위해 TLS 암호화 사용

3. 적용을 선택합니다.

ToolsNet 연결 상태를 보려면, 결과 아이콘을 선택하고 실시간 결과 보기로 이동하세요. 그런 다음, 버튼을 선택하세요. 대화 상자가 표시되면 서버 연결 탭을 선택하세요.

ToolsTalk 구성 방법에 대한 자세한 내용은 ToolsTalk 8 사용자 안내서를 참조해 주세요.

관련 정보

- 프로토콜 상태 보기