# Rh - 重复拧紧

工具
ES STR SL ST SR QST STB IXB

该限制检查扭矩。如果测得的扭矩超出检测扭矩，工具立即停止，程序跳到下一个同步点（Power Focus 6000 同步拧紧和 Power Focus 8 同步拧紧）或程序的结束处。

只能在多步骤拧紧程序的第一步中添加步骤“重复拧紧”限制。一旦将重复拧紧限制添加到第一步，就不能将其移动到拧紧程序中的任何其他位置。必须将重复拧紧限制从第一步删除，以便将其移动到拧紧程序中的其他位置。

参数 | 说明
--- | ---
检测扭矩 | 如果测得的扭矩超出检测扭矩，工具立即停止，程序跳到下一个同步点（Power Focus 6000 同步拧紧和 Power Focus 8 同步拧紧）或程序的结束处。必须大于零。
角度窗口 | 角度窗口从步骤开始时测量。如果没有设置角度窗口，则限制在整个步骤期间处于活动状态。