# ZC - Attraversamento Zero

Strumenti
QST

Questo monitor calcola il vero inizio della compressione di una molla.

Parametro | Descrizione
--- | ---
Coppia del grilletto | Valore della coppia dal punto di partenza del monitor. Deve essere < Coppia del punto finale.
Coppia del punto finale | Valore di coppia per la misurazione dell'arresto. Deve essere > Coppia del grilletto.
Angolo del punto iniziale | Valore angolo dal punto di partenza del monitor. Deve essere < Coppia del punto finale.
Angolo del punto finale | Valore di Angolo per la misurazione dell'arresto. Deve essere < Coppia del punto di partenza.
Limite velocità di coppia alto | Velocità di coppia massima. Deve essere > Limite velocità di coppia bassa e < 999.
Limite velocità di coppia basso | Velocità di coppia minima. Deve essere < 999 e < Limite velocità di coppia alto.