# Résultats en direct

La fenêtre contextuelle Résultats en direct présente dans les quatre panneaux du haut et les quatre panneaux du bas les résultats issus des différents postes de travail virtuels du coffret. La raison de cet agencement est la suivante : cela permet de choisir deux vues de résultats différentes pour le même poste de travail virtuel et de les afficher simultanément.

Sélectionner un panneau de résultats pour ouvrir une fenêtre dans laquelle il va être possible de parcourir les différentes vues de résultats en cliquant sur les flèches situées sur le côté de la fenêtre.

## Vue des résultats - Valeurs numériques

La première fenêtre va afficher le résultat en valeurs numériques.

Pointez et cliquez sur l'image pour voir plus d'informations :

A | Nom du poste de travail virtuel
B | Nom de la séquence de lots
C | Lots dans la séquence Un lot OK est coloré en vert. Un lot en cours est coloré en jaune. Un lot NOK est coloré en rouge.
D | Serrages dans le lot Un serrage OK est coloré en vert. Un serrage en cours est coloré en jaune. Un serrage NOK est coloré en rouge.
E | Statut des résultats Un serrage NOK donnera un statut détaillé du serrage non réussi.
F | Couple/angle cible
G | Nom du programme de serrage
H | Nombre de lots réalisés dans la séquence
J | Nombre de serrages réalisés dans un lot
K | Résultat du serrage

## Vue des résultats - Résultat haut-bas

L'affichage graphique indique si le résultat est élevé, bas ou dans les limites instaurées.

Pointez et cliquez sur l'image pour voir plus d'informations :

A | Affichage graphique indiquant si le résultat du serrage est trop élevé ou trop bas par rapport aux limites données pour le programme de serrage. Valeur de couple.
B | Statut des résultats
C | Valeur d'angle

Si le serrage est NOK, une raison détaillée sera donnée.

## Vue des résultats - Résultats étendus

Les vues de résultats étendus affichent certains résultats de serrage supplémentaires.

La deuxième vue présente toujours les identifiants (VIN). Si le premier écran est déjà rempli de paramètres, le reste des paramètres apparaît sur le deuxième écran.

## Vue des résultats - Chaînes d'identifiants

Cette vue des résultats présente les chaînes d'identifiants comprises dans une lecture de codes-barres multiples.

## Vue des résultats - Courbe

Avec la vue des résultats en courbe, il est possible de mieux cerner le comportement du serrage afin de procéder à des ajustements dans le programme de serrage. Selon la stratégie de serrage, la courbe va afficher des paramètres de serrage différents.

La courbe de résultat est disponible sous deux formes graphiques différentes : couple/temps et couple/angle.

## Vue des résultats - Rapport de résultats

La liste affiche les valeurs provenant des rapports de résultats. Si un rapport de résultats est défini pour un dispositif de surveillance/restriction de programme, la valeur de ce dispositif de surveillance/restriction est rapportée. Si aucun rapport de résultats n’est défini pour un dispositif de surveillance/restriction de programme, la valeur du dernier rapport de résultat exécuté dans le chemin principal est rapportée.

Ordre d’évaluation si plusieurs rapports du même type sont définis dans un programme :

1. rapport de résultats sur surveillance du programme / restriction du programme.

2. rapport de résultats sur surveillance/restriction de la dernière étape exécutée dans le chemin principal.

Valeurs du niveau le plus élevé du résultat MultiStep défini par le rapport de résultats correspondant :

- angle final défini par le rapport de résultats de l’angle final

- couple final défini par le rapport de résultats du couple final

- courant défini par la rapport de résultats du courant

Dans cette section

- Visualiser l’état du protocole