# W - Esperar

Herramientas
ES STR SL ST SR QST STB IXB

En esta etapa la herramienta espera hasta que se haya cumplido la condición Tipo de espera. La herramienta no gira mientras espera, pero se puede especificar Condición de retención.

Parámetro | Descripción
--- | ---
Tipo de espera | Hora: Esperar un tiempo especificado. Señal (válido únicamente para Power Focus 6000 Syncronized thightening): Esperar hasta recibir un flanco ascendente en la señal Continuar etapa.
Tiempo de espera | Número de segundos que la herramienta permanecerá quieta - válido solo cuando se selecciona Tiempo para Tipo de espera.
Condición de retención | Sin retención: La herramienta espera sin funcionar. Retener par: Mientras espera, la herramienta intenta retener el par que tenía cuando accedió a la etapa. Mantener posición: Mientras espera, la herramienta intenta retener la posición que tenía cuando accedió a la etapa.