# MT – 平均扭矩

工具
ES STR SL ST SR QST IXB

此监控器测量监控期间的平均扭矩，并检查计算值是否在限值范围内。

参数 | 说明
--- | ---
类型 | 指定开始条件： 步骤启动：测量从步骤启动开始，在截止点结束。 扭矩触发：在扭矩首次通过扭矩触发的点开始测量。它在截止点结束。 角度触发：从达到角度触发的角度（从可选的触发扭矩测得）开始测量。如果没有触发转矩，则从步骤开始就测量角度触发。它在截止点结束 角度窗口：在角度窗口期间进行测量。窗口从扭矩首次通过触发扭矩加上角度偏移角度触发的点开始。 时间间隔：在拧紧的最后时间间隔秒内进行测量。
扭矩触发器 | 当类型设置为触发扭矩、角度触发或角度窗口时可用。必须 >= 0 且 < 工具最大扭矩。
角度触发器 | 当类型设置为角度触发或角度窗口时可用。必须 > 0。
角度窗口 | 当类型设置为角度窗口时可用。必须 > 0。
时间间隔 | 当类型设置为时间间隔时可用。必须 > 0。
下限 | 最低可接受的扭矩。
上限 | 可接收的最大扭矩。