# Exportar «Registros de herramientas conectadas»

La exportación de los registros de la herramienta permite a un técnico de servicio compartir los datos del registro de la herramienta con el personal de servicio Atlas Copco para solucionar problemas con la o las herramientas.

Puede exportar registros de herramienta de las herramientas siguientes: STB, SRB, TBP/TBP-S y QST-M.

Para exportar los registros de herramienta, la herramienta debe estar conectada al controlador. No es necesario que la herramienta esté asignada a una estación virtual.

Todos los datos incluidos en el registro de herramienta exportado se almacenan en un archivo "PFExport_<IAM name>_<datetime>.tar.gz", el cual incluye los archivos y directorios siguientes:

- "atlas_tool_i.zip": todos los resultados disponibles

  Se crean un archivo individual para cada herramienta conectada. El formato de archivo para los archivos de registro de herramienta es "herramienta-<tipo de herramienta>-<número de serie de la herramienta>.log"

- “ExportInfo.txt”: documento de texto que contiene información sobre el IAM, el controlador y las herramientas conectadas

## Cómo exportar «Registros de herramientas conectadas»

1. En la vista Inicio, seleccione la pestaña Controlador. A continuación, en la parte izquierda, seleccione la pestaña Exportar/Importar.

2. En la ventana Exportar, abra el menú desplegable y seleccione Registros de herramientas conectadas.

3. En la ventana Exportar, seleccione Exportar.
   Al final del proceso de exportación, una ventana emergente de exportación confirma que el proceso se ha completado.
   Se descarga automáticamente un archivo PFExport_<IAM name>_<datetime>.tar.gz.