# Párovanie bezdrôtového nástroja s ovládačom

Párovanie momentového kľúču s ovládačom je iné ako u iných bezdrôtových nástrojov a k ovládaču musí byť pripojený MWRKit. Podrobnejšie informácie nájdete v Pokynoch k výrobku daného nástroja.

Pred začatím procesu párovania:

- Uistite sa, že je aktivovaný WLAN a Bluetooth (v závislosti o bezdrôtového nástroja, ktorý chcete spárovať)

- Uistite sa, že máte na párovanie dostupné sloty (3 pre WLAN a 6 pre Bluetooth)

- Skontrolujte, ktorý rádiový kanál budete používať

- Skontrolujte ako uviesť nástroj do režimu párovania. Pozrite si STB užívateľskú príručku (9836 3043 01) pre pokyny na vykonanie, po prípade postupujte podľa pokynov nižšie

- Ak je to možné, medzi nástrojom a ovládačom nechajte jasný viditeľný priestor

- Uistite sa, že súčasne nie je spárovaný žiadny iný nástroj s ovládačom

1. Zapnite interný WLAN v časti Nastavenia > WLAN. Prstom posuňte spínač Aktivované na Zapnuté

   Ak je spínač WLAN aktivovaný na vypnutý, k ovládaču nie je možné spárovať žiadny nástroj. Nástroje, ktoré sú už napojené na interný WLAN budú odpojené, keď sa spínač Aktivovaný Vypne.

2. Nastavte rádiový kanál na použitie s bezdrôtovým nástrojom: V domovskom prehľade kliknite na kartu nastavení a kliknite na WLAN.

3. V oblasti rádiového kanálu, ťuknite na zoznam kanálov a vyberte kanál.

   Zmena kanálu natrvalo odpojí všetky bezdrôtové nástroje spárované s ovládačom.

4. Vráťte sa do domovského prehľadu a kliknite na kartu nástroja. Potom kliknite na ikonu párovania v pravom hornom rohu.

5. Uveďte nástroj do režimu párovania. Pozrite sa sekciu Uvedenie bezdrôtového nástroja do režimu párovania.

6. V dialógovom poli Párovanie, poklepte na Vykonať na spustenie procesu párovania.

7. Proces párovania skončí v jednom s týchto výsledkov:

   - Párovanie bolo úspešné - Nástroj bol spárovaný s ovládačom použitím zvoleného kanálu.

   - Párovanie bolo neúspešné - Tento prípad mohol nastať na základe nasledujúcich dôvodov:

     - Počas procesu párovania nebol zistený žiadny nástroj. Uistite sa, že je nástroj v rozsahu a režime párovania, a potom poklepte na možnosť Zatvoriť a skúste to znova.

     - Počas procesu párovania sa našiel viac ako jeden nástroj. Uistite sa, že žiadny iný nástroj nie je v režime párovania, a potom poklepte na možnosť Zatvoriť a skúste to znova.

     - Párovanie už prebieha. Uistite sa, že nikto iný nevykonáva proces párovania k ovládaču, a potom poklepte na možnosť Zatvoriť a skúste to znova.

     - Párovanie zlyhalo. Poklepte na možnosť Zatvoriť a skúste to znova.

Nástroj infraštruktúry IRC-W je nástroj, ktorý používa bezdrůtovú infraštruktúru závodu na pripojenie sa k ovládaču. Konfigurácie nástroja, režim ADHOC alebo režim infraštruktúry sa nastavujú v službe ToolsTalk Service 2. Nástroja sa nakonfigurovaný ako nástroj infraštruktúry IRC-W je možné pripojiť pomocou vlastnej vstavanej siete ovládačov ako nástroj pripojený ADHOC. ale ak sa nástroj reštartuje, vráti sa späť do stavu nakonfigurovaného nástroja infraštruktúry IRC-W.