# PIN の構成

コントローラーには、1つまたは複数の異なるPIN構成を設定できます。ユーザーは、1つまたは複数のPIN構成を同時に有効化するかどうかを決定できます。

各PIN構成には、PINコード、ユーザー名、ユーザー/ PINを有効または無効にするためのスイッチ、およびユーザーがアクセスできる使用可能な構成のリストがあります。

PINが有効化されており、画面がロックされている場合、GUIの右上隅にロックされたた南京錠のアイコンが表示されます。ユーザーは、選択された構成にのみPINコードを入力せずにアクセスして変更を加えることができます。また、選択されていない構成は、読み取り専用アクセスのみで参照できます。選択されていない構成はグレー表示されるか、無効になります。

画面ロックは、一定時間操作がないと自動的にオンになり、この時間はユーザーが構成できます。
アイドル時間の最小値は20秒で、最大値は600秒です。アイドル時間は構成可能で、すべてのPIN構成に適用されます。

システムの起動後、現在のアイドル時間に関係なく、PINがオンの場合、コントローラーはロックされます。

構成されたユーザーとPINは、サービスポート（169.254.1.1）にも適用されます。
サービスポートでPIN保護を有効にするには、[PIN]ウィンドウで[サービスポートにPINを使用]を[オン]に設定します。

各コントローラーは、最大10人のユーザーを構成できます。
各構成のPINは一意である必要があります。コントローラーでPIN機能を有効にするには、少なくとも1つの構成が必要です。

PINは、組み込みコントローラーGUI、WebベースコントローラGUI、またはToolsTalk 2から構成できます。

## 新規ユーザーの追加

1. ホームビューで、[設定]タブを選択します。次に、左側で[PIN]を選択します。

2. [PIN]ウィンドウで、[構成]を選択します。

3. GUIの右上隅にあるプラスアイコンを選択します。
   [PIN-ユーザー]ウィンドウに新しいユーザーが表示されます。コントローラーに格納されているユーザーがない場合、新しいユーザーはリストの最初で唯一のユーザーになります。コントローラーに格納されている既存のユーザーが存在する場合、新しいユーザーはリストの最後になります。

4. 新規ユーザーを選択します。
   [ユーザー]ウィンドウが表示されます。
   新規ユーザーの名前とPINを入力し、PINを確認入力します。

   ユーザー名は一意である必要があります。
   [名前]テキストボックスの文字数は1〜32文字です。

   PINコードの長さは4桁（1～9）である必要があります。
   変更を適用するにはPIN入力ボックスとPIN確認入力ボックスの入力が同一である必要があります。既定では点が両方のフィールドで示されますが、これらは PIN の単なるプレースホルダーであり、実際の PINコードで置き替える必要があります。

5. [権限]を選択します。使用可能な構成のリストが表示されます。
   ユーザーがアクセスして変更できる、必要な構成の左側にあるチェックボックスを選択します。
   必要な構成を選択した後、[OK]を選択します。
   [ユーザー]ウィンドウが表示されます。

   [すべて選択]は、使用可能なすべての構成を同時に選択します。
   チェックボックスをオフにして選択を取り消すには[すべて選択解除]を選択します。

   ユーザーは、[アクセス許可]ウィンドウで選択した構成にのみアクセスして変更を加えることが可能で、選択されていない構成は読み取り専用アクセスで参照できます。選択されていない構成に対する変更は許可されません。

6. [ユーザー]ウィンドウで、[適用]を選択します。

## ユーザーの有効化

1. ホームビューで、[設定]タブを選択します。次に、左側で[PIN]を選択します。

2. [PIN]ウィンドウで、[構成]を選択します。

3. [PIN ユーザー] ウィンドウで、有効にするユーザー名の左側にあるチェックボックスをオンにします。

   [ユーザー]ウィンドウでユーザー名をクリックして有効スイッチをオンに設定すると、PINを有効にすることができます。

## PIN構成の有効化

1. ホームビューで、[設定]タブを選択します。次に、左側で[PIN]を選択します。

2. [PIN]ウィンドウで、[構成]を選択します。

3. [PIN有効化]ウィンドウで、 PINコードスイッチをオンに設定します。

   PIN は、少なくとも 1 人のユーザー / PIN が有効になっている場合にのみ有効化することができます。ユーザー / PIN が有効になっていない場合は、警告ポップアップウィンドウが表示されます。

4. 画面が自動的にロックされるまでの時間を定義するアイドル時間タイムアウト （秒単位）を入力します。

   イドル時間タイムアウトの既定値は120秒間です。これはグローバル設定であり、ユーザーごとに設定することができません。

## コントローラーGUIまたはWeb GUIのロック解除

1. ホームビューで、GUIの右上隅にある南京錠アイコンを選択します。テンキーのポップアップウィンドウが表示されます。

2. 構成したPINコードを入力して、[OK]を選択します。

   PINが有効化されており、画面のロックが解除されている場合、GUIの右上隅に開錠した南京錠のアイコンが表示されます。コントローラーGUIまたはWeb GUIは、[開錠した南京錠]のアイコンを選択すると、手動で再度ロックできます。

## ユーザーの無効化

1. ホームビューで、[設定]タブを選択します。次に、左側で[PIN]を選択します。

2. [PIN]ウィンドウで、[構成]を選択します。

3. [PINユーザー]ウィンドウで、無効にするユーザー名の左側にあるチェックボックスの選択を解除します。

   [ユーザー]ウィンドウでユーザー名をクリックして有効スイッチをオフに設定すると、PINを無効にすることができます。

## ユーザーの削除

1. ホームビューで、[設定]タブを選択します。次に、左側で[PIN]を選択します。

2. [PIN]ウィンドウで、[構成]を選択します。

3. [PIN ユーザー] ウィンドウで、削除するユーザー名の右側にある削除アイコンを選択します。

   ユーザーが削除されると、 PINも削除されます。削除されたPINを介して構成にアクセスすることはできません。