# Ti - Tempo

Ferramentas
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Mede o tempo decorrido durante o monitoramento e verifica se este fica entre os limites de tempo especificados. A medição de ângulo se inicia no começo do monitoramento ou, se especificado o Torque de acionamento, no ponto em que o torque ultrapassa o Torque de acionamento pela primeira vez durante o monitoramento.

Parâmetro | Descrição
--- | ---
Trigger Torque (Torque de Acionamento) | Deve ser >= 0 e < Torque máx. da ferramenta.
Low Limit (Limite Baixo) | Deve ser >=0
High Limit (Limite Alto) | Deve ser > 0 Deve ser > Limite baixo