# Kompensation för TrueAngle

Vissa verktyg är utrustade med ett gyro och kan upptäcka och mäta verktygsrotationen under åtdragning. Om verktyget roteras under åtdragningen kan vinkelmätningen störas. Detta leder till felaktig åtdragning om de gjorts enligt vinkelreferenser. Styrenheten kan, för variationer inom angivna gränser, kompensera dessa rotationer och göra en korrekt åtdragning.

Om verktygets rotation ligger utanför angivna gränser avbryts åtdragningen, och resultatstatus NOK rapporteras. Ytterligare informationsrapporter – Verktygsrörelse överskridits.

Parameter | Beskrivning | Standard
--- | --- | ---
Verklig vinkelkompensation | Tillgänglig för alla åtdragningsstrategier utom Rotera. Verktyg som har kråkfot som tillbehör stöder inte parametern TrueAngle-kompensation. | På
Verktyg rörelsegränser – Negativa | Endast synlig om TrueAngle-kompensation är på. Definierar verktygets maximala negativa rotation. Om värdet överskrids upphör åtdragningen och ett fel rapporteras. Uttrycks i ett numeriskt vinkelvärde Min. värde: 1 Max. värde: 180 | 30
Verktyg rörelsegränser – Positiv | Endast synlig om TrueAngle-kompensation är på. Definierar verktygets maximala positiva rotation. Om värdet överskrids upphör åtdragningen och ett fel rapporteras. Uttrycks i ett numeriskt vinkelvärde Min. värde: 1 Max. värde: 180 | 30

Endast verktyg med gyro kan mäta verktygspositioneringen.