# リモートロギング接続の構成

コントローラーをリモートロギングサーバーに接続するには、コントローラーでリモートロギング設定を構成してアクティブにします。

1. ホームビューで、[設定]タブに行き、左側のペインで[サーバー接続]を選択します。

2. リモートロギング ウィンドウで、次のパラメータを構成します。

フィールド | 説明
--- | ---
オン/オフ | リモートロギングサーバーとの通信を有効/無効にします。
TCP/UDP | TCP または UDP プロトコルを選択します
サーバーホスト | リモートロギングサーバの IP アドレス
サーバーポート | リモートロギングサーバーポート

## ログレベルの構成

リモートロギングサーバーに保存されるログを構成するには、次の手順に従います。

1. ホームビューで、[設定]タブに行き、左側のペインで[サーバー接続]を選択します。

2. [リモートロギング]ウィンドウで、[構成]を選択します。

3. [設備の構成] ウィンドウで、該当するチェックボックスを選択します。

   カテゴリ | SysLog 分類
   --- | ---
   エラー | アラート、クリティカル、非常、エラー
   警告 | 警告
   情報 | 情報、通知

   選択内容を前の構成に戻すには、[元に戻す] を選択します。

4. 適用を選択します。