# ソース締め付けのプロパティ

パラメーター | 説明
--- | ---
名称 | ソース締め付けに付けられた名前。
セレクターモード | コントロール：外部ソースでは、識別子番号を要求することで締め付けプログラムを選択します。識別子番号は、ソケットセレクターの対応するソケットにリンクされ、ソケットを持ち上げると、締め付けプログラムが選択されます。 確認：ソケットセレクターは、管理ソースとして使用することができません。このモードで、識別子番号は、締め付けプログラムと特定のソケット（リスト内の追加列で表示）の両方にリンクされます。識別子番号が（外部信号により）要求されると、対応するソケットは、ソケットセレクターでダイアログを表示され、オペレーターがソケットを持ち上げると（他のソケットは無効）、締め付けプログラムが有効になります。ソケットが指定されない場合（つまり、ソケットコラムで 0 に設定されている場合）、締め付けプログラムが直接起動され、ソケットの状態は無視されます。
プログラムごとの最大連続NG | オン：バッチカウンタは、締め付け操作が失敗した場合でも増加します。 オフ：締め付けに最大連続​NG を設定します。締め付けが成功した場合にのみ、バッチが前進します。
最大連続 NG | 許可される連続​NG 結果数を設定します。値を 0 に設定すると、NG 締め付けはチェックされません。最大連続​NG に達すると、ツールはロックされ、シーケンスの実行は停止されます。
バッチコントロール | ソース締め付けの実行方法を選択します。使用可能なオプションは以下のとおりです： バッチコントロールなし 選択した締め付けプログラムを繰り返し実行します。 内部バッチコントロール 識別子セレクター構成セクションの各プログラムに対して、そのプログラムが選択されたときに使用するバッチ サイズを設定します。 外部バッチコントロール 外部システムは、Open Protocol またはフィールドバスのいずれかを使用してバッチサイズを設定できます。バッチサイズは外部システムで設定する必要があります。プログラムの選択時に設定しないと、ツールはロックされます。 バッチ制御が 内部 または 外部 の場合、ソースの締め付けは次のように構成できます: バッチシーケンス完了時にツールをロック 有効にすると、指定されたバッチ サイズに達するとツールが自動的にロックされます。 NG で増加 有効にすると、締め付けが成功した場合と失敗した場合の両方でバッチ カウンタが増加します。 外部：オープンプロトコルまたはフィールド外部プロトコルを使用して行われる、ソース締め付けの実行回数を構成します。構成を変更すると、ソース締め付けをクリアし、クリーンな既知の状態から開始されます（バッチ内のバッチカウントは 0 にリセットされます）。変更が有効になる前に、進行中の締め付けを終了させることができます。
ジョイント ID を使用 | ソース締め付けは、各結果にジョイント ID を付けるように構成できるため、ToolsNet などのデータ分析ソフトウェアでのトレーサビリティが向上します。ジョイント ID を使用を有効にすると、識別子セレクター構成セクションで各プログラムのジョイント ID を構成できます。 ジョイント ID を空にする この選択したプログラムの結果にはジョイント ID は割り当てられません。 バッチを実行していない場合のジョイント ID プログラムを選択すると、構成したジョイント ID が各結果に付けられます。プログラムが複数回実行されると、すべての反復で同じジョイント ID が使用されます。 バッチ実行時のジョイント ID ジョイント ID の動作は、その形式によって異なります。 ジョイント ID の末尾が数字でない場合は、バッチ内のすべての締め付けに同じジョイント ID が使用されます。 ジョイント ID が数字で終わる場合、 この数は、バッチカウンタが増えるたびに増加します。 ジョイント ID の終了番号がバッチカウンタと一致しない場合があります。 例：2 回締め付けた後に最初のジョイント ID が 5 で終わる場合: バッチカウンタは 2 になります。 ジョイント ID は 7 で終わります。