# Konfiguration des Offenmauls

Vergewissern Sie sich vor der Verwendung eines Offenmaul-Werkzeugs, dass Werkzeugkopf und Werkzeugkörper korrekt montiert und konfiguriert wurden. Andernfalls kann sich das Werkzeug in die falsche Richtung bewegen und der mechanische Anschlag am Offenmaulkopf beschädigt werden.

Nachdem eine Verschraubung mit einem Offenmaul-Werkzeug ausgeführt wurde, kann das Offenmaul-Werkzeug mittels der Offenmaul-Konfiguration wieder in die Öffnungsposition zurückgebracht werden.

Konfigurieren Sie die Offenmaul-Strategien und -Einstellungen über die MMS (Mensch-Maschine-Schnittstelle).

Die Offenmaul-Konfiguration steht nur für Kabelwerkzeuge, IXB-Werkzeuge und STB-Werkzeuge zur Verfügung.
Die Offenmaul-Konfiguration ist für Flex und Synchronisierte Verschraubung nicht verfügbar.

## Offenmaul-Konfiguration

Offenmaul-Einstellungen
Einstellungen | Beschreibung
--- | ---
Automatische Positionierung | Nachdem eine Verschraubung mit einem Offenmaul-Werkzeug ausgeführt wurde, kann das Offenmaul-Werkzeug automatisch wieder in die Öffnungsposition zurückgebracht werden. Die Automatische Positionierung lässt sich mittels eines Wahlschalters auf Ein oder Aus schalten: Ein: Wenn aktiviert, kehrt das Offenmaul-Werkzeug, wenn es nach Abschluss der Verschraubung angehoben wird, automatisch zur Öffnungsposition zurück. Der Bediener muss den Startschalter während des gesamten Vorgangs gedrückt halten (Verschraubung + Automatische Positionierung). Wenn der Bediener den Werkzeugauslöser vor Abschluss der Automatischen Positionierung loslässt, kehrt das Offenmaul-Werkzeug mit der gewählten Positionierungsstrategie in die Öffnungsposition zurück. Aus: Standardwert. Wenn deaktiviert, kehrt das Offenmaul-Werkzeug, wenn es nach Abschluss der Verschraubung angehoben wird, nicht automatisch zur Öffnungsposition zurück. Wenn das Offenmaul-Werkzeug angehoben wird, muss der Bediener den Startschalter loslassen. Um das Offenmaul-Werkzeug wieder in die Öffnungsposition zurückkehren zu lassen, muss der Bediener die Startschalter wieder während der gesamten Automatischen Positionierung gedrückt halten. Die Automatische Positionierung steht nur für mehrstufige Verschraubungsprogramme zur Verfügung. Die Automatische Positionierung steht nur für Kabelwerkzeuge und IXB-Werkzeuge zur Verfügung.
Positionierungsstrategie | Wählen Sie die Positionierungsstrategie aus, um das Offenmaul-Werkzeug nach der Verschraubung in die Öffnungsposition zurückzuführen. Vorwärts: Standardwert. Das Offenmaul-Werkzeug dreht vorwärts - in die gleiche Richtung wie die Verschraubungsrichtung - zur Öffnungsposition. Rückwärts: Das Offenmaul-Werkzeug dreht rückwärts - entgegen der Verschraubungsrichtung - zur Öffnungsposition. Basierend auf Umkehrdrehmoment: Das Offenmaul-Werkzeug bewegt sich mittels einer langsamen Rückwärtsdrehung zur Öffnungsposition, welche durch langsames Rückwärtsfahren und Überwachung des Drehmoments ausgeführt wird. Schnellstart vorwärts: Das Offenmaul-Werkzeug kehrt so schnell wie möglich in die Öffnungsposition zurück. Wir empfehlen die Verwendung der Strategien Basierend auf Umkehrdrehmoment und Schnellstart vorwärts für Offenmaul-Werkzeuge mit schwenkbarem Gegenhalter. Die Strategien Basierend auf Umkehrdrehmoment und Schnellstart vorwärts stehen nur für Kabelwerkzeuge und IXB-Werkzeuge zur Verfügung. Wenn die Positionierungsstrategie der STB-Werkzeuge Basierend auf Umkehrdrehmoment oder Schnellstart vorwärts ist, wird die standardmäßige Positionierungsstrategie automatisch ausgeführt. Für Basierend auf Umkehrdrehmoment ist die standardmäßige Positionierungsstrategie Rücklauf. Für Schnellstart vorwärts ist die standardmäßige Positionierungsstrategie Vorwärts.
Positioniergeschwindigkeit | Positioniergeschwindigkeit legt fest, wie schnell das Werkzeug sich zur Öffnungsposition bewegen soll. Die Positioniergeschwindigkeit wird als Prozentanteil (%) der Höchstgeschwindigkeit des Offenmaul-Werkzeugs ausgedrückt. Der Bediener kann einen Wert für die Positioniergeschwindigkeit von 5 % bis 100 % eingeben. Standardmäßig ist die Positioniergeschwindigkeit auf 38 % eingestellt.