# Arrêt

La configuration d'arrêt est activée lorsqu'un signal booléen d'évènement d'entrée/sortie est sélectionné pour un déclencheur, et est toujours activée pour une action.

Paramètres d’arrêt
Réglage | S’applique à | Description
--- | --- | ---
Durée | Déclencheur Action | L'utilisateur peut définir la durée (en secondes), avec une valeur minimale supérieure à 0 et une valeur maximale inférieure ou égale à 60.
Déclencheur | Le déclencheur s'arrête après le délai spécifié.
Action | L’action s'arrête après le délai spécifié.
Vers le serrage suivant | Déclencheur Action | La réinitialisation du déclencheur ou de l'action intervient lorsque le signal Effacer les résultats - 39 est publié dans le poste de travail virtuel de la règle.
Déclencheur | Le déclencheur s'arrête une fois le signal reçu.
Action | L’action s'arrête une fois le signal reçu.
Signal défini | Déclencheur Action | La réinitialisation du déclencheur ou de l'action se fait lors de la réception d'un signal défini par l'utilisateur. Réinitialisation du poste de travail virtuel : Sélectionnez parmi la liste de postes de travail virtuels disponibles. Signal de réinitialisation : Sélectionnez le Signal E/S booléen dans le système. En fonction du signal de réinitialisation sélectionné, les scénarios disponibles sont les suivants : Signal d'évènement : Lorsque le signal d'évènement est sélectionné comme Signal de réinitialisation, la réinitialisation se produit lorsque l'évènement se produit. Signal d'état : Lorsque le signal d'état est sélectionné comme Signal de réinitialisation, des paramètres supplémentaires peuvent être configurés. Pour configurer l’état dans lequel la réinitialisation devrait se produire, allez dans Fonctionnement et sélectionnez Égal à ou Différent pour l'état du signal, qui est Vrai ou Faux.
Déclencheur | Le déclencheur s'arrête une fois le signal de réinitialisation reçu.
Action | L’action s'arrête une fois le signal de réinitialisation reçu.
État de la règle | Action | Lorsque la condition de déclenchement est remplie, l'action publie la valeur de sortie configurée par l'utilisateur.