# A – 角度

ツール
ES STR SL ST SR QST STB IxB MWR-TA

このステップモニターは、監視中に達した最大角度を測定し、それが上限と下限の間にあることを確認します。

角度の測定は、モニターの開始時、または指定されている場合は、モニター中に初めてトルクがトリガートルクを通過する時点から開始されます。

パラメーター | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
停止条件 | 角度測定の終了位置を指定します。 終了 使用するエンドポイント ：モニターの端の角度。 使用ピークトルク エンドポイント：監視中に最高トルクに達した点での角度。 使用シャットオフ角度エンドポイント：ステップのシャットオフ点での角度 使用ピークエンドポイント：監視中に達した最高角度。 | シャットオフ
トリガートルク | 角度の測定は、このトリガから開始します。 最小限度：0 以上である必要があります 最大限度：ツール最大トルク未満である必要があります | 設定なし
下限 | 最小許容角度 最小限度：0 以上である必要があります 最大限度：9 999 999 未満、かつ上限未満である必要があります | 設定なし
上限 | 最大許容角度 最小限度：0 より大きく、かつ下限値より大きい必要があります 最大限度：9 999 999 未満である必要があります | 設定なし

## 結果値

- 測定角度：モニターで測定された角度。

詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。
ステップモニター角度 - 停止条件終了

A | シャットオフポイント | D | 角度高制限
B | トルクトリガー | E | 測定角度
C | 角度低制限 | F | ステップ

詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。
ステップモニター角度 - 停止条件ピークトルク

A | ピークトルク | E | 角度高制限
B | シャットオフポイント | F | 測定角度
C | トルクトリガー | G | ステップ
D | 角度低制限 |  |

詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。
ステップモニター角度、停止条件シャットオフ

A | シャットオフポイント | D | 角度高制限
B | トルクトリガー | E | 測定角度
C | 角度低制限 | F | ステップ

詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。
ステップモニター角度 - トルクトリガーなし、および停止条件ピークあり

A | シャットオフポイント | D | 測定角度
B | 角度低制限 | E | ステップ n-1
C | 角度高制限 | F | ステップ n