# PTCA - Angle post-filetage

Outils
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Ce dispositif de surveillance d’une étape mesure l’angle maximum atteint au cours de la surveillance et vérifie qu’il se trouve entre la Limite haute et la Limite basse.

Le niveau de Couple de déclenchement est ignoré jusqu'à ce que la fin de la fenêtre d'angle de filetage soit atteinte. Après cela, la mesure de l’angle démarre dès que le couple mesuré dépasse le couple de déclenchement.

Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Condition d'arrêt | Il indique où se termine la mesure de l'angle : Fin Point final utilisé : l'angle à la fin de la surveillance. Couple de crête Point final utilisé : l’angle au point où le couple le plus élevé a été atteint pendant la surveillance. Coupure Point final utilisé : l’angle au point de coupure de l’étape. Crête Point final utilisé : l’angle le plus élevé atteint pendant la surveillance. | Coupure
Couple de déclenchement | La mesure d'angle démarre avec ce déclenchement. Limite minimum : doit être >= 0 Limite maximum : doit être < Couple maxi. de l'outil | 0
Limite basse | Angle le plus faible acceptable. Limite minimum : doit être >= 0 Limite maximum : doit être < 9 999 999 et < Limite haute | Non défini
Limite haute | Angle le plus haut acceptable. Limite minimum : Doit être > 0 et > Limite basse Limite maximum : doit être < 9 999 999 | Non défini
Couple de déclenchement de filetage | Limite minimum : doit être >= 0 Limite maximum : doit être < Couple maxi. de l'outil | Non défini
Fenêtre d'angle de filetage | Limite minimum : doit être >= 0 Limite maximum : doit être < 9 999 999 | 0

## Valeurs des résultats

- Angle mesuré : l'angle mesuré par le dispositif de surveillance.

Pointez et cliquez sur l'image pour voir plus d'informations :
Dispositif de surveillance d’étape - Angle post-filetage (Post Thread Cut Angle)

A | Point de coupure | E | Limite basse d'angle
B | Déclenchement couple | F | Limite haute d'angle
C | Couple de déclenchement de filetage | G | Angle mesuré
D | Fenêtre d'angle de filetage |  |