# UM 2-　降伏に合わせて締め付け方法 2

ツール
QST

このステップでは、降伏点が検出されるまで、指定した速度でツールを順方向に実行します。

降伏点の検索は、トルクがTtに達したときに開始されます。Af度にわたるトルクの平均が計算されます。この手順はN rs回繰り返されます。

参照傾斜は、N rsにわたる線形回帰で計算されます。この後、新しい平均値は、A f の度数にかけて、継続的に計算されます。

実際の傾斜は、最後のN sの平均点にわたる線形回帰で計算されます。傾斜が参照傾斜のPy %より小さい場合、降伏点に達します。

パラメーター | 説明
--- | ---
目標トルク | > 0 であること。
フィルタ角度 | 既定：1.> 0 であること。
サンプル数 | 既定：6.>=4 であること。
pf サンプル数、基準 | 既定：6.>=4 であること。
降伏点のパーセント | 既定：90%。>20% であること。
速度 | 既定：60 rpm。> 0 であること。
速度ランプタイプ | ハード、ソフト、または手動。既定：ハード。[手動] を選択すると、[速度] ランプフィールドが開きます。
速度ランプ | 速度ランプタイプが手動の場合、このフィールドが開きます。既定：500 rpm/s。
ブレーキ （Power Focus 6000 同期締め付け Power Focus 8 同期締め付け、および Flex でのみ有効）。 | オンの場合は、ターゲットに達したときに、ツールが停止します。 オフの場合、プログラムはツールを停止せずに直接次のステップに進みます。

詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。

A | トルクトリガー
B | サンプル数、参照
C | 実際の勾配
D | サンプル数
E | 基準勾配
F | フィルタ角度