# IT – Impulz Utiahnuť na moment/Uvoľniť na moment (Tighten to Torque / Loosen to Torque)

Nástroje
IXB

Stupne Impulz sú platné len pre nástroje IPB-P.

Impulz Utiahnuť na moment (Tighten to Torque)

Tento stupeň generuje uťahovacie impulzy v smere dopredu, kým sa nedosiahne požadovaná hodnota momentu.

Impulz Uvoľniť na uťahovací moment (Loosen to Torque)

Tento stupeň generuje uťahovacie impulzy v smere dozadu, kým moment nie je pod cieľovou hodnotou momentu.

Parameter | Popis
--- | ---
Požadovaná hodnota momentu - Ts | Požadovaná hodnota momentu musí byť v rozsahu od 0 do maximálneho momentu nástroja.
Energia impulzu – Pe | Energia impulzu sa používa na reguláciu množstva energie/prúdu v každom impulze. Energia impulzu musí byť v rozsahu od 10 % do 100 %. Predvolená hodnota: 100%
Automatická rýchlosť | Zap: Nástroj bude pracovať s rýchlosťou impulznej energie pri pulzovaní aj bez pulzovania. Rýchlosť pulznej energie sa bude používať počas celého kroku. Vyp: Keď nástroj nepulzuje, pracuje pri zadanej rýchlosti a pri pulzovaní pri rýchlosti impulznej energie. V rámci kroku sa použijú rôzne rýchlosti.