# Ext - 외부 결과

공구
ES STR SL ST SR QST STB IXB BCP BCV 외부 공구

외부 결과는 조임 OK가 외부 디지털 신호로 표시되었을 때 사용하는 전략입니다(조임 중 측정된 토크나 각도값으로 표시되지 않습니다). 이 외부 신호는 디지털 신호를 컨트롤러(예: I/O 버스를 통해)로 제공할 수 있는 모든 수단으로 제공할 수 있습니다.

신호가 전송되면, 결과 보기(기록된 데이터)는 조임 프로그램에서 제공된 목표 매개변수의 값을 나타냅니다(지정된 토크값, 각도값 또는 텍스트 스트링). 이러한(토크 및 각도) 값은 실제 측정값을 나타내지 않으며 삽입된 텍스트만 나타냅니다.

매개변수 | 설명
--- | ---
토크 <목표 토크> | 원하는 표시 목표 토크의 숫자값. 신호는 예를 들어 클릭 렌치에서 올 수 있으며 <목표 토크>를 표시할 수 있습니다.
각도 <목표 각도> | 원하는 표시 목표 각도값에 대한 숫자값. 신호는 예를 들어 클릭 렌치에서 올 수 있으며 <목표 각도>를 표시할 수 있습니다.
텍스트 | 원하는 표시된 텍스트에 대한 영숫자 스트링. 예: “오일이 교체되었습니다."