# Aktionen

Aktionen sind die Ausgaben einer Regel. Um die Ausgabe einer Regel zu erhalten, muss die Aktion einem Signal und einer virtuellen Station zugewiesen werden. Pro Regel können maximal 10 Aktionen konfiguriert werden. Sind mehrere Auslöser gegeben, werden beim Erreichen der auslösenden Bedingung eine oder mehrere Aktionen ausgeführt.

Aktionseinstellungen
Einstellung | Beschreibung
--- | ---
Bezeichnung | Geben Sie eine Bezeichnung für die Aktion ein (maximal 32 ASCII-Zeichen).
Signal | Treffen Sie Ihre Auswahl aus der Liste der auf der Steuerung verfügbaren booleschen Eingangs-/Ausgangszustandssignale oder Ereignissignale. Anschließend wird das Signal an die in der Aktion ausgewählte virtuelle Station weitergegeben.
Virtuelle Station | Treffen Sie Ihre Auswahl aus der Liste der verfügbaren virtuellen Stationen.
Ausgang | Wählen Sie mit dem Umschalter den Ausgangswert Wahr aus, der ausgegeben werden soll, wenn der Auslöser ausgelöst wird. Der Standardwert ist Falsch.
Ausgewähltes boolesches Eingangs-/Ausgangszustandssignal/Ereignissignal als Auslösersignal | Der Ausgangswert wird an das in der Aktion konfigurierte Signal weitergegeben. Eine Rückstellung der Aktion kann über Aufheben erfolgen. Mögliche Konfigurationsoptionen für die Aufhebung:Regelzustand, Zeit, Bis zur nächsten Verschraubung und Definiertes Signal. Standardmäßig ist für die Aufhebung Regelzustand konfiguriert.