# ツール正常性 OK - 103

ツールエラーが存在しない場合はツール正常性OKが高であり、次のいずれかのツールエラーが設定されている場合はツール正常性OKが低となります。

- ツールがオーバーヒート

- ツールのモーター調節が必要です。

- オープンエンドが調整されていません

- ツールパラメータファイルがサポートされていません。

- ツールバッテリ低

- ツールトリガの監督失敗

- ツールケーブルがサポートされていません

- ツールメモリー障害

- ツールメモリが破損しています。

- ツールサービス間隔が過ぎています。

- ツールソフトウェアバージョンが一致していません。

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | ブール値 | 1 | 1
反転 | 状態 | ブール値 | 1 | 1

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE