# Från SoftPLC – 10064

Allokerade bytes för dataöverföring från PLC till tillbehör.

Namn i SoftPLC: FROM_PLC

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | enhet8 rad | 8 | 8

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT