# Étape Arrêt

L’étape arrêt termine le serrage de façon à ce que la douille puisse être libérée.

## Arrêt en douceur

L'arrêt en douceur permet d’arrêter le serrage de façon plus ergonomique.

Ne pas arrêter les outils dans le laps de temps compris entre 50 et 300 ms puisque l'on sait que l'arrêt est alors perçu comme inconfortable.

Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Arrêt en douceur | Active ou désactive l'arrêt en douceur. Arrêt : L'arrêt en douceur n'est pas utilisé. Marche : L'arrêt en douceur est utilisé. Lorsque le couple cible est atteint, la vitesse de l'outil est immédiatement réduite de 75 %. La vitesse est ensuite réduite jusqu’à zéro en 40 ms maximum. | Off (Arrêt)