# Pronta para Operar

Este sub-sinal é definido se nenhum dos seguintes erros for encontrado na ferramenta ou unidade:

- Ferramenta desconectada

- Unidade desconectada

- Qualquer erro de hardware da ferramenta

- Qualquer erro de hardware da unidade

- Parada de emergência ativa

Name in SoftPLC (Nome no SoftPLC): CHANNEL_HW_STATUS_READY_TO_OPERATE

Tipo de Valor | Tamanho Mín. [bit] | Tamanho Máx. [bit]
--- | --- | ---
Booleano | 1 | 1