# C – Actual

Herramientas
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Esta restricción de etapa no es compatible con Power Focus XC.

Esta restricción comprueba la corriente actual cuando el par pasa el Par de gatillo. Si corriente actual supera los límites, la herramienta se detiene inmediatamente y el programa salta al siguiente punto de sincronización o al final del programa. El resultado será el primer pico o valor bajo, que activó el monitor NOK. En caso de OK, el resultado será el último valor de corriente medido. Si el gatillo de par nunca se alcanza durante la restricción, terminará con estado OK.

Parámetro | Descripción
--- | ---
Gatillo de par | Debe ser >= 0 y < Par máx. de herramienta.
Límite inferior | Corriente mínima aceptable.
Límite superior | Corriente máxima aceptable.