# 소켓 선택기 외부 빨간색등 - 10047

소켓 선택기가 외부 모드에 있을 때 빨간색 표시등을 제어합니다. (여러 물리적 장치가 논리 소켓에 매핑되는 방법은 소켓 선택기 자원 구성에 의해 정의됨)

- Byte0 - 논리적 소켓 1~4

- Byte1 - 논리적 소켓 5~8

- Byte2 - 논리적 소켓 9~12

- Byte3 - 논리적 소켓 13~16

- Byte4 - 논리적 소켓 17~20

- Byte5 - 논리적 소켓 21~24

- Byte6 - 논리적 소켓 25~28

- Byte7 - 논리적 소켓 29~32

소켓 당 2 bits, 00=off, 01=flash, 10=solid

SoftPLC의 이름: SOCKET_SEL_EXT_RED_LIGHT

변환기 | 신호 유형 | 값 유형 | 최소 크기 [bit] | 최대 크기 [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
표준 | 상태 | uint64 | 1 | 64
SocketLedControlTwoDevices | 상태 | uint64 | 1 | 64

신호 중복을 피하기 위해, 값 변환기를 정의할 수 있습니다.

변환기는 동일한 신호의 둘 이상의 표현을 지원하는 용도로 사용됩니다. (예: 각도/토크 상태는 비트 단위 또는 상태 문자로 표시될 수 있음)

## 장치

- 필드버스: 참

- 표시등 상자 거짓

- 내부 I/O: 거짓

- 작업자 패널: 거짓

- 공구 기능: 거짓

- ST 선택기: 거짓

- 스택라이트: 거짓

- TLS 태그: 거짓

- I/O 확장기: 거짓