# 最大連続緩め回数に達しました - 245

最大連続緩め回数に達したこと、および信号「緩め回数が多すぎのロックをリセットする - 10151」または「マスターロック解除 - 10005」を使用してリセットするまで、ツールがロックされることを示します。

SoftPLC での名前: MAX_CONSECUTIVE_LOOSENING_REACHED

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE