# TAW - 각도 창 내의 토크

공구
ES STR SL ST SR QST STB IXB

이 제한은 각도 창 길이가 토크 한계 사이에 있는지 점검합니다. 측정된 토크가 한계를 벗어난 경우 공구는 즉시 중단되며, 프로그램은 프로그램의 끝으로 이동합니다. 토크가 트리거 토크를 처음 통과한 지점의 시작 각도에서 각도 창 길이가 시작합니다. 트리거 토크가 설정되지 않은 경우, 시작 각도가 제한의 시작 부분에서 시작됩니다.

각도 창 길이의 끝에 도달하지 않은 경우, 제한의 상태는 NOK입니다.

매개변수 | 설명
--- | ---
트리거 토크 | 필수 조건: >= 0
시작 각도 | 필수 조건: >= 0
창 길이 | 필수 조건: > 0
최소 한계 | 필수 조건: >= 0
최대 한계 | 필수 조건: <= 최소 한계