# Nastaviť nulovú polohu – 10135

V prípade ručných nástrojov udržiava vstupný signál Nastaviť nulovú polohu aktuálnu polohu nástroov vo východiskovej polohe. Ak sa signál odošle počas prebiehajúceho uťahovania, ticho sa ignoruje.

V prípade upínacích nástrojov udržiava vstupný signál Nastaviť nulovú polohu aktuálnu polohu nástrojov vo východiskovej polohe. Signál ovplyvní všetky nástroje v systéme bez ohľadu na virtuálnu stanicu. Upínacie nástroje, ktoré sú súčasťou prebiehajúceho uahovania, signál ticho ignorujú.

Názov v SoftPLC: IN_EXTERNAL_SET_ZERO_POSITION

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE