# Aktiv identifieringssträng 3 – 190

Signal motsvarande den tredje konfigurerade strängen i källbatchsträngen.
Signalen Aktiv identifieringssträng 3 skickas så fort en avläsningssekvens är klar och en sekvens har valts, så identifikationsdelarna är aktiva
Strängarna filtreras med sparad position.
Skickas endast när källbatchsträng körs.

Namn i SoftPLC: ACTIVE_ID_STRING_3

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Tillstånd | Sträng | 8 | 800
IdentifierU32 | Tillstånd | Sträng | 8 | 800

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT