# ZC - Cruce cero

Herramientas
QST

Este monitor calcula el inicio auténtico de la compresión de un muelle.

Parámetro | Descripción
--- | ---
Par del gatillo | Valor de par desde el que se inicia la monitorización. Debe ser < Par de punto de finalización.
Par de punto de finalización | Valor de par para detener la medición. Debe ser > Par del gatillo.
Ángulo de punto de inicio | Valor de ángulo desde el que se inicia la monitorización. Debe ser < Ángulo de punto de finalización.
Ángulo de punto de finalización | Valor de ángulo para detener la medición. Debe ser < Ángulo de punto de inicio.
Límite superior de régimen de par | Máximo régimen de par: Debe ser > Límite inferior de régimen de par y < 999.
Límite inferior de régimen de par | Régimen mínimo de par. Debe ser < 999 y < Límite superior de régimen de par.