# 펄스 공구 알람 오일 레벨 비어있음 - 167

공구 유지 보수에 구성된 오일 레벨 관리는 펄스 공구의 오일을 보충할 시기를 사용자에게 알리는 메커니즘을 제공합니다. 트리거를 누를 때 사용자에게 신호는 전달되지 않습니다.
공구를 분리하면 신호가 삭제됩니다. 다음에 공구를 연결할 때 조건이 우선 순위를 갖으면 공구에서 다시 전송됩니다.

SoftPLC의 이름: TOOL_OIL_LEVEL_EMPTY

신호 유형 | 값 유형 | 최소 크기 [bit] | 최대 크기 [bit]
--- | --- | --- | ---
상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1

## 장치

- 필드버스: 참

- 표시등 상자 참

- 내부 I/O: 참

- 작업자 패널: 참

- 공구 기능: 참

- ST 선택기: 거짓

- 스택라이트: 참

- TLS 태그: 참

- I/O 확장기: 참