# SZP – Nastaviť nulovú polohu (Set Zero Position)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST

Stupeň Nastaviť nulovú polohu vysiela nástroju signál, aby nastavil nulovú polohu. Poloha sa opakuje raz za každých 360 stupňov.

So stupňami Uvoľniť do nulovej polohy alebo Utiahnuť do nulovej polohy je možný návrat nástroja do nulovej polohy.

Tento stupeň nemá žiadne parametre.

Nulová poloha je špecifická poloha uložená buď so stupňom „Nastaviť nulovú polohu“ alebo signálom „Nastaviť nulovú polohu“. Poloha sa opakuje raz za každých 360 stupňov.