# Uhlové limity zaskrutkovania

Monitorovaním rotácie uhla počas zaskrutkovania, môže prísť k chybám ako chýbajúce tesnenie alebo skrutky s nesprávnou veľkosťou závitu alebo dĺžkou. Napríklad závity, ktoré sú príliš dlhé by vyžadovali väčší uhol natočenia, aby prišlo k zovretiu skrutky.

Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Uhlové limity zaskrutkovania | Aktivuje uhlové limity zaskrutkovania. Uhlové limity sú nastavené vzhľadom na stlačenie spúšťača nástroja alebo pri dosiahnutí stanovenej hodnoty momentu. Uhlové limity nebudú počas samorezu kontrolované, ak je samorez aktivovaný. Vyp: Neboli nastavené žiadne limity. Zo spúšťačaSystém začne monitorovať uhol uťahovania akonáhle je spúšťač nástroja stlačený a podáva hlásenie ak je uhol alebo časový limit porušený. Z uťahovacieho momentu: Systém začne monitorovať uhol uťahovania pre stanovenú <z uťahovacieho momentu> hodnotu a podáva hlásenie ak je uhlový alebo časový limit porušený. | Vyp
<Z uťahovacieho momentu> | Hodnota momentu odkiaľ sú nastavené uhlové limity zaskrutkovania. | 10% z požadovaného momentu
Uhol min | Hodnota uhla pre nižší uhlový limit od počiatočného bodu. | 100°
Max uhol | Hodnota uhla pre horný uhlový limit od počiatočného bodu. | 1000°
Min čas | Minimálny čas (v milisekundách) pre stupeň. Meraný od začiatku stupňa. | 10 ms
Max čas | Maximálny čas ( v milisekundách) pre stupeň. Meraný od začiatku stupňa. | 5000 ms