# Estado de apriete del canal - 80

Estado de apriete de canal es una señal de salida que identifica el estado de canales individuales en una apriete sincronizado. El límite son 64 canales.
La señal Estado de apriete de canal muestra información relacionada con el apriete en marcha y el resultado del último apriete.

Nombre en SoftPLC: CHANNEL_TIGHTENING_STATUS

Convertidor | Tipo de señal | Tipo de valor | Tamaño mín. [bit] | Tamaño máx. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Estándar | Estado | Conjunto uint32 | 1 | 64
FordResultStatus | Estado |  | 4 | 4
CompactErrorStatus | Estado |  | 4 | 4

Para evitar la duplicación de señales, se pueden definir Conversores de valor.

Los conversores se utilizan para permitir más de una representación de la misma señal (por ejemplo, estado de ángulo/par se pueden representar ambos a nivel de bits o como un carácter de estado).

La señal Estado de apriete de canal - 80 contiene señales secundarias (para más información, consulte «Señales de salida: Señales secundarias»).

## Dispositivos

- Bus de campo: VERDADERO

- Caja de indicadores: VERDADERO

- E/S internas: VERDADERO

- Panel de operario: VERDADERO

- Funciones de herramienta: FALSO

- Selector ST: FALSO

- Baliza: VERDADERO

- Etiqueta TLS: FALSO

- Extensor de E/S: VERDADERO