# 전류 모니터링

전류 모니터링은 조임 토크를 모니터링하는 데 추가 보안을 제공하고 공구의 토크 센서를 보완합니다.

최종 목표 토크에서, 로터 전류가 측정되고 토크 값으로 변환됩니다. 계산된 토크가 측정된 토크의 10% 이내일 경우, 조임은 OK로 간주됩니다.

매개변수 | 설명 | 기본값
--- | --- | ---
전류 모니터링 | 켜짐 또는 꺼짐 위치가 있는 스위치 꺼짐: 전류 모니터링이 비활성화되고 토크 센서가 공구 토크를 측정합니다. 켜짐: 전류가 최종 토크 목표에서 측정되고 토크 값으로 변환됩니다. 계산된 토크는 조임이 측정된 토크와 비교됩니다. 차이가 10% 이내일 경우, 조임이 OK인 것으로 간주됩니다. | 꺼짐

현재 모니터링은 터보 조임, 회전, 펄스 및 STWrench 전략에 대해 구현되지 않습니다.