# Monitoraggio fase

La disponibilità delle fasi di serraggio, dei monitoraggi e delle restrizioni dipende dalla licenza installata sul controller.

I monitoraggi di fase consentono di verificare l'esecuzione del serraggio secondo le specifiche (es. coppia o limiti angolari). Ogni fase ha monitoraggi obbligatori e monitoraggi opzionali. I monitoraggi obbligatori sono compresi quando si trascina una nuova fase al programma multistep. I monitoraggi opzionali sono flessibili e possono essere posizionati nel programma multistep a seconda delle necessità. Tutte le fasi possono avere fino a quattro monitoraggi ciascuna.

I seguenti monitoraggi sono aggiunti automaticamente ad ogni fase aggiunta al programma di serraggio multistep.

Monitoraggi fase predefiniti
Monitoraggio fase | Fasi applicabili
--- | ---
Angolo | Tutti
Coppia di picco | Tutti

Strumenti disponibili per ogni tipo di sistema
Power Focus 6000 / Power Focus 8 | Power Focus 6000 Serraggio sincronizzato / Power Focus 8 Serraggio sincronizzato | Flex | IxB
--- | --- | --- | ---
ST | ST | QST | IxB
STR | STR |  |
SL | QST |  |
QST |  |  |
STB |  |  |
IxB |  |  |
Potenza Focus Connect |  |  |
XB |  |  |

Monitoraggio fase
Utensili
Ricerca