# Limites d'angle d'approche

En surveillant l'angle de rotation pendant l'approche, il est possible de détecter les erreurs telles que des rondelles manquantes ou des vis présentant une taille de filetage ou une longueur incorrecte. Par exemple des filets trop longs nécessiteront un angle de rotation plus important de la vis pour atteindre le point d'ajustement.

Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Limites d'angle d'approche | Active les limites d'angle d'approche. Les limites d'angle sont définies par rapport au moment où l'on presse la gâchette de l'outil ou par rapport au moment où une valeur de couple spécifiée est atteinte. Les limites d'angle ne seront pas vérifiées pendant l'autotaraudage si cette option est activée. Arrêt : Aucune limite n'est définie. From trigger (depuis la gâchette) : le système commence à surveiller l'angle de serrage dès que la gâchette de l'outil est pressée et signale si les limites d'angle ou de temps ne sont pas respectées. Depuis le couple : le système commence à surveiller l'angle de serrage à partir de la <From torque> valeur de couple spécifiée et signale si les limites d'angle ou de temps ne sont pas respectées. | Arrêt
<From torque> | Valeur de couple à partir de laquelle les limites d'angle d'approche sont définies. | 10 % du couple cible
Angle min (angle mini.) | Valeur d'angle pour la limite inférieure d'angle à partir du point de démarrage. | 100°
Angle max (angle maxi.) | Valeur d'angle pour la limite supérieure d'angle à partir du point de démarrage. | 1000°
Time min (temps mini.) | Temps minimum (en millisecondes) de l'étape. Valeur mesurée à partir du début de l'étape. | 10 ms
Time max (temps maxi.) | Temps maximum (en millisecondes) de l'étape. Valeur mesurée à partir du début de l'étape. | 5000 ms