# Snabbstartguide

För att få en bättre översikt av systemet, tar den här instruktionen dig igenom de olika stegen som krävs för att komma igång med systemet, på ett enkelt sätt.

Avsnittet täcker inte varje funktion av systemet, utan fokuserar på de mest grundläggande funktionerna.

1. Bestäm dig för vilken typ av verktyg som ska användas. Typen av verktyg som används påverkar tillgängligheten av åtdragningsstrategier.

2. Huvudsyftet för verktyget är att utföra en åtdragning. Detta görs genom att definiera ett åtdragningsprogram som innehåller alla relevanta parametrar för en åtdragning, till exempel målvinkel och målmoment.

3. Ett eller flera åtdragningsprogram kan läggas till i en Batchsekvens som fungerar som en serie av åtdragningsprogram. En batchsekvens kan t. ex. vara ett visst antal åtdragningar med ett åtdragningsprogram, eller en sekvens av olika åtdragningsprogram.

4. Skapa en Virtuell station och tilldela ett verktyg till den. Den virtuella stationen fungerar som ett gränssnitt mellan styrenheten och verktyget, vilket gör det möjligt att ansluta flera verktyg till en enda fysisk styrenhet. En virtuell station krävs även om endast ett verktyg är anslutet till styrenheten.

5. Tilldela en uppgift till den virtuell stationen. Uppgiften kan vara antingen ett åtdragningsprogram, en batchsekvens, eller en specificerad digital insignal (från exempelvis en streckkodsläsare). Verktyget som är tilldelat till stationen kan nu utföra uppgiften.