# ゼロ位置にあるツール - 210

出力信号 ゼロ位置にあるツール は、ハンドヘルドツールでのみ使用できます。

出力信号 ゼロ位置にあるツール は、ツールがホームポジションにあるかどうか (たとえば、正転または逆転位置ステップの終了時など) を定義します。
信号はリアルタイムで更新されないため、何らかの理由でツールが所定の位置から外れた場合、信号は機能しません。

SoftPLCでの名前： TOOLS_IN_ZERO_POSITION

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE