# SOC - Corrente de Desligamento

Ferramentas
ES STR SL ST SR QST STB IXB

O ponto de desligamento é o ponto em que a etapa atinge seu alvo. A corrente é medida no ponto de desligamento e verifica-se se esta fica entre o High limit (Limite alto) e o Low limit (Limite baixo).

Parâmetro | Descrição
--- | ---
Low Limit (Limite Baixo) | Corrente mais baixa aceitável.
High Limit (Limite Alto) | Corrente mais alta aceitável.