# ソフトウェア

POWER FOCUS 6000 コントローラで利用できるソフトウェアの 2 つのバージョンのバージョン番号は、ソフトウェアタブの下にあります。

複数のコントローラ上で更新を行う場合、第 2 バージョンのコントローラソフトウェアをインストールしておくと便利です。更新されたソフトウェアへの製品の切り替え準備ができれば、新しいソフトウェアバージョンの有効化は、Web GUI または ToolsTalk を備えたリモートコンピューターから、コントローラ GUI 上でローカルに行います。

新しいソフトウェア配布は、コントローラの USB ポートにソフトウェアを含む USB フラッシュドライブを接続するか、Web GUI を使用することにより、どちらにもインストールできます。

ソフトウェア更新オプションは、PC からコントローラ GUI にアクセスするときのみ表示されます。有効なソフトウェアバージョンを備えた大容量記憶装置が USB ポートに挿入されると、ソフトウェアを更新するためのプロンプトが表示されます。

ソフトウェア更新ファイルは解凍せずに、USBフラッシュドライブのルートディレクトリにある PFImages という名前のフォルダに保存する必要があります 。

ソフトウェアのアップグレード中に予期しない障害が発生すると、データが失われる可能性があります。
ソフトウェアバージョンをアップグレードする前に、「すべてのコントローラー情報」をエクスポートして、コントローラー構成のバックアップを取ることをお勧めします。

関連情報

- 「すべてのコントローラー情報」のエクスポート

本セクション内

- USB 経由のコントローラソフトウェアの更新
- Web GUI 経由のコントローラソフトウェアの更新
- コントローラのソフトウェアを有効化する
- コントローラー Bluetooth モジュール ソフトウェアのダウングレード