# Verktygskonfiguration

På menyn Konfigurationer >Verktygskonfiguration kan du konfigurera de olika tillbehörsfunktionerna på verktyget.

Funktionerna kan variera beroende på typ av verktyg.

## Konfigurera tillbehörsfunktioner på verktyget

1. Välj Filtrera efter verktygstyp. Välj sedan det verktyg du behöver.

2. Välj Redigera för att konfigurera de nödvändiga funktionerna.

   En konfiguration som tilldelats en virtuell station kan inte tas bort.

3. Konfigurera verktygets LED-lampor, funktionsknapp, ljudsignal och riktningsomkopplare med aktuell ruta, om dessa finns.
   Varje ruta visar ett siffervärde som motsvarar numret den specifika funktionen (nr 1 motsvarar till exempel verktygets LED-lampor, 2 avser funktionsknappen, 3 avser ljudsignalen och 4 avser riktningsomkopplaren).

4. Du kan även konfigurera allmänna inställningar, startvillkor och tillbehörsbussen efter kundens behov, i förekommande fall.

## Allmänna inställningar

De allmänna inställningarna för verktyget kan ställas in i avsnittet Allmänna inställningar

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Inaktivitetstimer | Fastställer om verktyget ska stängas av efter en viss tids inaktivitet. | På
<Inaktivitet, tidsutlösning> | Om Inaktivitetstimeout är På, väljs antal minuter före nedstängning. | 120 min
Front-LED | Konfigurerar användningen av den vita främre lysdioden. Denna funktion är endast tillgänglig för trådlösa verktyg. Den måste vara På vid indikering med främre lysdioden (grönt och rött ljus) på verktyg som stöds Om den är Av, så tänds inte den främre lysdioden när verktygets tryckreglage trycks in eller släpps. När inställningen är På, tänds den vita främre lysdioden när verktygets tryckreglage trycks in. På verktyg som stöds kommer den gröna eller röda lampan att tändas när verktygets tryckreglage när verktygets tryckreglage släpps vilket indikerar ett resultat. Om du behöver konfigurera resultatindikeringen, se Verktygs-LED. | På
Varaktighet efter utlösaren släpptes | Anger hur länge den främre LED-lampan fortsätter lysa efter att tryckreglaget släppts (i sekunder). Konfigurationen påverkar inte resultatindikeringens varaktighet (grön eller röd lampa). Om du behöver konfigurera resultatindikeringens varaktighet, se Verktygs-LED. För kabelanslutna verktyg fortsätter LED-lampan att lysa i 10 sekunder efter att verktygets tryckreglage har tryckts in. | 0 sek
Spårning | Visar åtdragningen grafiskt. För flerstegsprogram är spårningen alltid på från Tryckreglage intryckt . För trådlösa verktyg väljer du Tryckreglage intryckt eller Nergängning klar varefter spårningen skapas. | Av
Taggkontroll | Aktiverar TAG-kontroll på verktyget. Verktyget låser om den TAG som medföljer programmet inte är samma som sätts in i ST-skiftnyckelns smartHEAD. TAG-kontroll finns bara för ST-skiftnyckel eller om inget verktyg har valts vid validering av verktygets konfiguration. | Av
Taggval | Den används för att välja åtdragningsprogram/batch eller batchsekvens genom Batchsekvens/Källåtdragning/Källbatch. Åtdragningsprogram/batch eller batchsekvens har ett TAG-nummer som motsvarar TAG-numret på den TAG som sätts in i ST-skiftnyckelns smartHEAD. På displayen för ST-skiftnyckeln kan operatören se åtdragningsprogram/batch eller batchsekvens som har valts för den TAG som sätts in i ST-skiftnyckelns smartHEAD. TAG-alternativ finns bara för ST-skiftnyckel eller om inget verktyg har valts vid validering av verktygets konfiguration. | Av

Relevant information

- TAG-kontroll
- TAG-val

I detta avsnitt

- Verktygs-LED
- Konfiguration av funktionsknappen
- Konfiguration av ljudsignal
- Konfiguration av riktningsomkopplaren
- Konfiguration av startvillkor
- Konfiguration av tillbehörsbussen
- Konfiguration av flera givare
- Konfigurera Open End