# A - Angle (ángulo)

Herramientas
ES STR SL ST SR QST STB IXB MWR-TA

Este monitor de etapa mide el ángulo máximo alcanzado durante la monitorización y comprueba que está entre el Límite superior y el Límite inferior.

La medición del ángulo comienza al inicio de la supervisión o, si se especifica, desde el punto en el que el par sobrepasa el Par de gatillo por primera vez durante la monitorización.

Parámetro | Descripción | Valor predeterminado
--- | --- | ---
Condición de parada | Especifica dónde termina la medición de ángulo: Final Punto final utilizado: el ángulo al final del monitor. Par de pico Punto final utilizado: el ángulo en el punto en que se alcanzó el par máximo durante la monitorización Desconexión Punto final utilizado: el ángulo en el punto de desconexión de la etapa Pico Punto final utilizado: el ángulo más alto alcanzado durante la monitorización. | Desconexión
Par del gatillo | La medición del ángulo comienza en este punto de activación. Límite mínimo: debe ser >= 0 Límite máximo: debe ser < Par máx. herramienta | No config.
Límite inferior | Ángulo mínimo aceptable. Límite mínimo: debe ser >= 0 Límite máximo: debe ser < 9 999 999 y < Límite superior | No config.
Límite superior | Ángulo máximo aceptable. Límite mínimo: Debe ser > 0 y > Límite inferior. Límite máximo: debe ser < 9 999 999 | No config.

## Valores de resultado

- Ángulo medido: el ángulo medido por la monitorización.

Haga clic sobre la imagen para ver más información:
Ángulo de monitorización de etapa - Final de condición de parada

A | Punto de desconexión | D | Límite de ángulo alto
B | Par de gatillo | E | Ángulo medido
C | Límite de ángulo bajo | F | Paso

Haga clic sobre la imagen para ver más información:
Ángulo de monitorización de etapa - Par de pico de condición de parada

A | Par pico | E | Límite de ángulo alto
B | Punto de desconexión | F | Ángulo medido
C | Par de gatillo | G | Paso
D | Límite de ángulo bajo |  |

Haga clic sobre la imagen para ver más información:
Ángulo de monitorización de etapa - Desconexión de condición de parada

A | Punto de desconexión | D | Límite de ángulo alto
B | Par de gatillo | E | Ángulo medido
C | Límite de ángulo bajo | F | Paso

Haga clic sobre la imagen para ver más información:
Ángulo de monitorización de etapa - sin Gatillo de par y con Pico de condición de parada

A | Punto de desconexión | D | Ángulo medido
B | Límite de ángulo bajo | E | Etapa n-1
C | Límite de ángulo alto | F | Step n