# 무선 설정 구성

컨트롤러에서 무선 설정은 WLAN과 Bluetooth의 사용을 활성화합니다.

1. 설정 메뉴에서, 무선 탭을 선택하세요.

2. 공구에 따라(WLAN 장착 공구는 IRC-W가 표시되어 있고 Bluetooth 장착 공구는 IRC-B로 표시되어 있음) 활성화를 켜짐으로 설정하세요.

   "짧은 범위/거리"는 전송 속도가 더 빠르지만 컨트롤러와의 거리에 더 민감할 수 있으며 "긴 범위/거리"는 전송 속도는 더 느리지만 거리 및 교란에 대한 저항력이 더 강합니다.

3. IxB 연결 모드: 켜짐에서 꺼짐으로 전환하면 이전에 페어링된 모든 공구의 페어링이 해제되며 공구를 사용하기 전에 다시 페어링해야 합니다.

   꺼짐: 사용자는 STB 및 IXB 연결 공구와 같은 이전 Bluetooth 공구를 Bluetooth를 통해 동시에 연결할 수 있습니다. 켜짐: 사용자는 Bluetooth를 통해서만 IXB 연결 공구를 연결할 수 있습니다.