# Preparar la calibración

1. Compruebe que la herramienta y el controlador están configurados para efectuar aprietes.

2. Configure la herramienta con un transductor de referencia de par, como el STa6000, STpad o el banco de pruebas JSB.

   Consulte la guía de usuario del transductor de referencia de par para su configuración.

3. Seleccione un programa de apriete con un par objetivo que se corresponda con un apriete normalmente utilizado con su herramienta.

   Consulte la sección Configuración básica de apriete para ver un tutorial sobre la configuración y la activación de un programa de apriete adecuado.