# 작업

작업은 규칙의 출력 역할을 합니다. 규칙에서 출력을 수신하려면 작업을 신호 및 가상 스테이션으로 구성해야 합니다. 규칙당 최대 10개의 작업을 구성할 수 있습니다. 다중 트리거의 경우 트리거 조건이 충족될 때 단일 작업이나 다중 작업이 실행될 수 있습니다.

작업 설정
설정 | 설명
--- | ---
이름 | 작업 이름을 최대 32자의 ASCII 문자로 입력합니다.
신호 | 컨트롤러의 사용 가능한 부울 입력/출력 상태나 이벤트 신호 목록에서 선택합니다. 그러면 신호는 작업에서 선택한 가상 스테이션에 게시됩니다.
가상 스테이션 | 사용 가능한 가상 스테이션 목록에서 선택합니다.
출력 | 토글을 사용하여 트리거가 작동할 애 게시될 출력 값 참을 선택합니다. 기본값은 거짓입니다.
작업의 신호로 입력/출력 부울 상태/이벤트 신호를 선택함 | 출력 값은 작업에서 구성된 신호로 게시됩니다. 작업은 중지를 사용하여 재설정할 수 있습니다. 사용 가능한 중지 구성 옵션: 규칙 상태, 시간, 다음 조임을 시작할 때까지, 정의된 신호. 중지 구성은 기본적으로 규칙 상태로 설정됩니다.